- raspberry → mathis

- gache electrique → Johann

- alimentation pour la gache electrique (alimentation(quelle tension?)/relais(voir ci celui de mathis est ok)

- lecteur nfc → verifier si rfid fonctionne

- serveur (istic) → demander les droits